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	[bookmark: Техническое]Техническое задание на ПРОДАЖУ МЕЗОНИНА с демонтажем конструкций мезонинов и освещения мезонинов с последующим восстановлением напольного покрытия в местах крепления конструкции мезонинов в г. Воронеж и г. Санкт-Петербург
ООО «СберЛогистика»

1. Предмет продажи - бывшие в эксплуатации Мезонины г. Воронеж и г. Санкт-Петербург ООО «СберЛогистика» (с демонтажем конструкций мезонинов и освещения мезонинов с последующим восстановлением напольного покрытия в местах крепления конструкции мезонинов)
[bookmark: _Toc214954628]
Обращаем Ваше внимание, что подача предложений, проводится путем повышения начальной минимальной цены за единицу товара.

В цену работ должны быть включены: стоимость всех материалов и все расходы,         связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, расходы на средства подъема, погрузочно-разгрузочные расходы, на вывоз мусора, расходы на использование спецтехники, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование и другие обязательные платежи.

ВНИМАНИЕ!!! Предложения подаются Участником по ЛОТУ.

1. Требования к предложению:
· Покупка должна осуществляться на территории РФ.
· Покупатель самостоятельно осуществляет доставку до своего склада Мезонина, передаваемого ему - самовывоз.

2. Способы оплаты – безналичный расчет, 100 % предоплата, оплата производится в рублях.
3. Дополнительные условия:
Порядок формирования цены – цена указывается в рублях (способы оплаты) включая НДС 22%, и должна включать в себя все налоги, сборы и дополнительные расходы, включая расходы на доставку до своего склада Мезонина и другие обязательные платежи.
4. В течение одного рабочего дня после окончания запроса предложений участники должны загрузить обновленное ценовое предложение с учетом ставки на электронной площадке, копию коммерческого предложения, исполнения обязательных и основных требований, заверенное подписью руководителя и печатью компании.

                                                           
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	Выполнение работ по демонтажу конструкций мезонинов и освещения мезонинов с последующим восстановлением напольного покрытия в местах крепления конструкции мезонинов с правом выкупа.
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	1. Предмет технического задания
1.1 Выполнение работ по демонтажу конструкции мезонинов. Демонтаж необходимо выполнить в следующей последовательности: разобрать, провести дефектовку, отсортировать, упаковать на паллеты.
Адреса объектов демонтажа: Воронежская область, Раменский муниципальный район, Яменское сельское поселение, п. Солнечный, улица Московское шоссе 135.
 г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Шушары»
1.2 На объекте г. Воронеж установлен мезонин поставщика «МЕТЕК Сервис», площадь по полу 8 661 м. кв., количество ярусов – 5.
1.3 На объекте г. Санкт-Петербург установлен мезонин поставщика «МЕТЕК Сервис», площадь по полу 24 935 м. кв., количество ярусов – 5.
1.4 Выполнение работ по демонтажу кабельных линий рабочих мест операционной зоны
     2. Требования к Подрядчику:
2.1. Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
2.2. Подрядчик должен иметь лицензию на выполнение работ, являющихся предметом технического задания (в случае необходимости ее наличия в соответствии с требованиями законодательства);
2.3. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);
2.4. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ;
2.5. Подрядчик должен иметь документы, подтверждающие его соответствие установленным требованиям Заказчика;
2.6. Выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учетом специфики производственного и охранного режима Заказчика;
2.7. Выполнять работы квалифицированными специалистами, имеющими документы, подтверждающие их квалификацию.
2.8. Юридическое лицо подрядчика должно являться плательщиком НДС.
.
3. Общие требования:
3.1. Выполнение полного перечня работ в соответствии с действующими нормами и правилами в части выполняемых работ, в том числе:
- ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ; 
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федерального закона от 27.12.2002 № 184–ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-  СП – 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» от 7 ноября 2016 г.;
- СП - 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. № 823 (введен в действие с 20 мая 2011 г.);
- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 811;
- «Правил устройства электроустановок», издание 7, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204;
- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2020                    № 61957);
- Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции изменений от 21.12.2019;
- Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введенного в действие приказом Росстандарта от 21.11.2012 №1097-ст;
- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания;
- ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
  В случае, если какой-либо из перечисленных в документации документов утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
- Подрядчик обязан выполнять работы обученными специалистами, имеющими соответствующую профилю деятельности квалификацию.


     4. Требование к коммерческому предложению:
4.1. Подготавливая коммерческое предложение необходимо придерживаться требований технического задания;
4.2. Для подготовки коммерческого предложения необходимо произвести выезд на объект для уточнения объемов и видов работ;
4.3. В цену работ должны быть включены: стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, расходы на средства подъема, погрузочно-разгрузочные расходы, на вывоз мусора, расходы на использование спецтехники, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование и другие обязательные платежи; 
4.4. Получение всех необходимых для производства Работ согласований, разрешений и допусков.

     5. Состав работ:
5.1. Провести подготовительные работы и защитные мероприятия;
5.2. Выполнить работы по демонтажу конструкции мезонинов с возможностью дальнейшего монтажа демонтируемых конструкций мезонинов;
5.3. Выполнить работы по демонтажу систем электроснабжения мезонинов;
5.4. Выполнить работы по демонтажу освещения, датчиков движения, осветительных приборов и лотков;
5.5. Выполнить работы по демонтажу системы с грузовыми подъемными механизмами на объекте: Воронежская область, Раменский муниципальный район, Яменское сельское поселение, п. Солнечный, улица Московское шоссе 135.
5.5. Все демонтажные работы необходимо произвести специальными инструментами, обязательное требование по бережному демонтажу всех элементов с сохранением всех монтажных элементов мезонина с возможностью дальнейшего монтажа;
5.6. Всё демонтированное оборудование сложить на паллеты, запаллетить, упаковать. Упаковка должны быть произведена качественно, обязательно с использованием стреппинг-ленты и стрейч-пленки;
5.7. На всё демонтированное оборудование составить опись: отдельно на конструкцию мезонина, отдельно на электрооборудование, в соответствии с номенклатурой в приложении к Техническому заданию;
5.8. Восстановить напольное покрытие (заделать отверстия от анкерных болтов), способ восстановления согласовывается с Заказчиком;
5.9. Убрать и вывезти строительный мусор;
5.10. Выполнить приемо-сдаточные работы;    
5.11. Работы на всех площадках необходимо завершить в течении 90 календарных дней, исходя из данного требования необходимо просчитать количество и квалификацию сотрудников монтажной бригады.

     6. Требования к материалам:
6.1. Используемые для производства работ материалы должны соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
6.2. Используемые для производства работ материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
  
     7. Требования до начала работ:
7.1. Предоставить и согласовать с заказчиком график выполнения работ;
7.2. Предоставить документацию по охране труда в части выполняемых работ (удостоверения по электробезопасности, удостоверения прав работы на высоте, управления грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола);
7.3. Пройти все необходимые инструктажи по адресу выполнения работ.
 
     8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребности Заказчика:
8.1.  За 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ по погрузке Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика, путем связи с представителем Заказчика и дублированием письма на электронный адрес Заказчика с указанием необходимого транспорта и его габаритов. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика, направив ему Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ.
8.2.	После подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчиком работы считаются принятыми.
8.3.	Персонал Подрядчика допускается к выполнению работ после согласования с Заказчиком.
8.4.	Материалы, оборудование, используемые для проведения работ, должны быть разрешены, иметь сертификаты качества и соответствия.

	     9. Техника безопасности при производстве работ:
9.1. Перед началом производства работ персонал Подрядчика должен пройти вводный инструктаж в службе охраны труда и пожарной безопасности объекта. В последующем соблюдать правила инструктажа.  
9.2. Подрядчик обязан обеспечить следующие меры безопасности:
-хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);
- на отключаемых электрических линиях вывешивать запрещающие плакаты;
- обеспечить персонал электрозащитными и индивидуальными средствами защиты, прошедшими испытания;
- на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди.
       
10. Примечание:
10.1. При выполнении работ место складирования материалов и оборудования согласовать с Заказчиком;
10.2.  Приобретение материальных ресурсов осуществляется за счет Подрядчика;
10.3.  С момента начала демонтажа и до окончания погрузки Подрядчик несет ответственность за сохранность демонтируемого оборудования. Также Подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования при выгрузке на объекте поставки демонтированного оборудования.

      11. Перечень Приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания: 
- Типовая форма договора;
- Схема мезонина;
- Номенклатура мезонина.


	

	











1. Воронежская область, Раменский муниципальный район, Яменское сельское поселение, п. Солнечный, улица Московское шоссе 135.
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	№ п/п
	Наименование показателя (характеристики)
	Требования и характеристики 
(значение показателя)

	
	
	Значение показателя, которое может изменяться (мин. и/или макс. значение показателя)
	Значение показателя, которое не может изменяться

	1.
	Полочный мезонин 5 уровней - Основные характеристики

	1.1
	Глубина
	
	Оси А/1-К/1 

	1.2
	Ширина зоны*
	
	Оси 9-13

	1.3
	Количество уровней (этажей) мезонина
	5 уровней
	-

	1.4
	Высота этажей (уровней)*, м
	1 уровень - + 2.443
2 уровень - + 4 893
3 уровень - + 7 293
4 уровень - + 9 793
5 уровень - + 11 593
	

	2.
	Полатформы - Основные характеристики

	2.1
	Расположение
	
	Оси А-Г/23-28 и М-П/23-28

	2.3
	Количество уровней (этажей) 
	1 уровень
	

	2.4
	Высота этажей (уровней)*, м
	1 уровень - + 4 893

	

	3.
	Конфигурация уровней мезонина
	
	Окончательная высота каждого уровня подбирается исходя из высоты до фермы помещения, с учетом совмещения уровней с платформой и действующим мезонином, ГОСТов и нормативных документов

	3.1
	Количество полочных уровней в стеллажной секции хранения этажа*
	1-й уровень – 5 полок хранения
2-й уровень – 5 полок хранения 
3-й уровень – 5 полок хранения
4-й уровень – 5 полок хранения
5-й уровень – 5 полок хранения.
	-

	3.2
	Конфигурация секций хранения
	Точная высота полочных уровней, а также количество полок на каждом уровне зависит от конструктива и согласовывается с Заказчиком в рамках детального проектирования.
	-

	3.3
	Размер полки, мм
	Ширина 1200-1250
	Глубина 400 мм ~75%; 
Глубина 600 мм ~25%

	3.4
	Несущая способность полки самонесущей, кг
	-
	120 кг – глубина 400 мм
150 кг – глубина 600 мм 















Спецификация работ и материалов по договору.
	Наименование 
	Единица измерения
	Кол-во 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Проектирование стеллажной конструкции
	 
	 

	Производство элементов стеллажной системы
	 
	 

	Полка глубина 400 мм 120 кг.
	шт.
	57 750

	Полка глубина 600 мм 150 кг.
	шт.
	18 250

	Рама тип1 (5250/400)
	шт.
	2 550

	Рама тип2 (6650/400)
	шт.
	2 550

	Рама тип3 (5250/600)
	шт.
	800

	Рама тип4 (6650/600)
	шт.
	800

	Комплект металлоконструкций для платформ, площадок, проходов 
	тн
	403

	Настил пола тип 1 (66х16 30х2)
	кв.м.
	14 188

	Настил пола тип 2 (66х16 40х2)
	кв.м.
	3 246

	Система ограждения площадок мезонина (перила отбортовка)
	п.м.
	2220

	Лестницы 
	шт.
	36

































Сведения системы с грузовыми подъемными механизмами
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4. г. Санкт-Петербург, поселок «Шушары», Московское шоссе, дом 26, строение 1
[image: Изображение выглядит как текст, линия, снимок экрана, шов

Автоматически созданное описание]































	№ п/п
	Наименование показателя (характеристики)
	Требования и характеристики 
(значение показателя)

	
	
	Значение показателя, которое может изменяться (мин. и/или макс. значение показателя)
	Значение показателя, которое не может изменяться

	1.
	Полочный мезонин 5 уровней - Основные характеристики

	1.1
	Глубина, м 
	
	Оси А-Н

	1.2
	Ширина зоны*, м
	
	Оси 9-12/3

	1.3
	Количество уровней (этажей) мезонина
	5 уровней
	-

	1.4
	Высота этажей (уровней)*, м
	1 уровень - + 2.443
2 уровень - + 4 893
3 уровень - + 7 293
4 уровень - + 9 793
5 уровень - + 11 593
	

	2.
	Полатформы - Основные характеристики

	2.1
	Расположение
	
	Б-Ж/1 / 14-18

	2.3
	Количество уровней (этажей) 
	1 уровень
	

	2.4
	Высота этажей (уровней)*, м
	1 уровень - + 4 893

	

	3.
	Конфигурация уровней мезонина
	
	Окончательная высота каждого уровня подбирается исходя из высоты до фермы помещения, с учетом совмещения уровней с платформой и действующим мезонином, ГОСТов и нормативных документов

	3.1
	Количество полочных уровней в стеллажной секции хранения этажа*
	1-й уровень – 5 полок хранения
2-й уровень – 5 полок хранения 
3-й уровень – 5 полок хранения
4-й уровень – 5 полок хранения
5-й уровень – 5 полки хранения.
	-

	3.2
	Конфигурация секций хранения
	Точная высота полочных уровней, а также количество полок на каждом уровне зависит от конструктива и согласовывается с Заказчиком в рамках детального проектирования.
	-

	3.3
	Размер полки, мм
	Ширина 1200-1250
	Глубина 400 мм ~75%; 
Глубина 600 мм ~25%



















Спецификация работ и материалов по договору.
	Наименование 
	Единица измерения
	Кол-во 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Производство элементов стеллажной системы
	 
	 

	Полка глубина 400 мм 120 кг.
	шт.
	174 750

	Полка глубина 600 мм 150 кг.
	шт.
	64 250

	Рама тип1 (5250/400)
	шт.
	7610

	Рама тип2 (6650/400)
	шт.
	7610

	Рама тип3 (5250/600)
	шт.
	2800

	Рама тип4 (6650/600)
	шт.
	2800

	Комплект металлоконструкций для платформ, площадок, проходов.
	тн
	1 139

	Настил пола тип 1 (66х16 30х2)
	кв.м.
	39 080

	Настил пола тип 2 (66х16 40х2)
	кв.м.
	8 679

	Система ограждения площадок мезонина (перила отбортовка)
	п.м.
	3000

	Лестницы 
	шт.
	60
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