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Техническое задание на продажу Сортировочного оборудования в г. Пушкино ООО «Сберлогистика» 
1. Предмет - продажа Сортировочного оборудования в г. Пушкино ООО «Сберлогистика»
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1. Требования к предложению:
· Покупка должна осуществляться на территории РФ.
· Покупатель самостоятельно осуществляет доставку до своего склада Сортировочного комплекса, передаваемого ему - самовывоз.
2. Способы оплаты – безналичный расчет, 100 % предоплата, оплата производится в рублях.
3. Дополнительные условия:
Порядок формирования цены – цена указывается в рублях (способы оплаты) включая НДС 22%, и должна включать в себя все налоги, сборы и дополнительные расходы, включая расходы на доставку до своего склада Сортировочного комплекса и другие обязательные платежи.
4. В течение одного рабочего дня после окончания запроса предложений участники должны загрузить обновленное ценовое предложение с учетом ставки на электронной площадке, копию коммерческого предложения, исполнения обязательных и основных требований, заверенное подписью руководителя и печатью компании.

Спецификация оборудования: 

1. Сортировщик Cross-belt ≈ 298 м используется для сортировки средних грузов. Имеет в составе линейные приводы для движения кареток. Каждая каретка оснащена механизмом для сброса груза. Шаг кареток 1100 мм. Скорость сортировки регулируемая 2,0 м/с, 2,2 м/с и 2,3 м/с (14000 отправлений в час)
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2. Сортировщик Cross-belt ≈ 130 м используется для сортировки мелких грузов. имеет в составе линейные приводы для движения кареток. Каждая каретка оснащена механизмом для сброса груза. Шаг кареток 1100 мм, . Скорость сортировки регулируемая 1,0 м/с, 1,2 м/с и 1,5 м/с (6000 отправлений в час)
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Технические параметры
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Общее описание работы системы средне-размерного сортера. 
Выкладка на конвейерную систему производится навалом в четырех точках на уровне пола, для обеспечения равномерности загрузки подающих инфидов 
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В составе системы сортировки имеется 14 комплектов входных конвейеров (7 для каждой из входных зон), каждая зона подачи укомплектована системой весового контроля и камерой считывания маркировки

[image: ]

В процессе сортировки обеспечивается считывание маркировки отправлений с 5 сторон, допускается использовать несколько штрихкодов на одной стороне. Две группы камер считывания, обеспечивают сокращения время нахождения груза на сортере.
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 Каждый шут сброса оборудован датчиками преднаполнения и наполнения, а также группа шутов оборудованы световой и звуковой колонной заполнения Количество направлений для сортировки отправлений 200 +2 ошибки считывания
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	Общее описание работы системы мало-размерного сортера 
Выкладка на конвейерную систему производится навалом в четырех точках на уровне пола, после идентификации на средне размерном сортере. B составе системы сортировки имеется 5 комплектов входных конвейеров, каждая зона подачи укомплектована системой весового контроля и камерой считывания маркировки 
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В процессе сортировки обеспечивается считывание маркировки отправлений с 5 сторон, допускается использовать несколько штрихкодов на одной стороне. Каждый шут сброса оборудован датчиками пред наполнения и наполнения, а также группа шутов оборудованы световой и звуковой колонной заполнения Количество направлений для сортировки отправлений 200 +2 ошибки считывания (дублируют шуты средне размерного сортера или назначаются в WMS иные значения 
Штрих-коды 
Все предметы, отправляемые на сортировочную систему, имеют штрих-код, по которому должна производиться идентификация предмета. Сканирующее оборудование сортировочной системы позволит успешно считывать штрих-коды, удовлетворяющие следующим минимальным требованиям:
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- штрих-код линейный (а не двумерный), например, CODE 128, CODE 39, EAN 13
 - минимальная ширина линии штрих-кода (X -Dimension) - 0,3 мм; 
- минимальная высота штрих-кода (barcode height) - 20 мм;
 - пустая зона вокруг штрих-кода (quiet zone) – не менее 5 мм; 
- качество штрих-кода - grade В по стандарту ANSI или лучше; 
- считывание штрих-кода происходит с пяти сторон предмета; 
- отклонение плоскости штрих-кода от указанной плоскости - не более 15 градусов; 
- положение штрих-кода в указанной плоскости: в любом месте посылки; 
- поворот штрих-кода в указанной плоскости: 360 градусов; 
- цвет: линии кода - черный, фон кода - белый; 
- искривление поверхности, на которой напечатан штрих-код: 
- («вогнутость»/«выгнутость») — не более 5% к длине области поверхности, занимаемой штрих-кодом по направлению искривления. 
Требования по электропитанию 
Установленная мощность для сортировочной системы: около 50 кВт (требует дополнительного уточнения) Род тока: переменный Напряжение: 380 В, 50 Гц Подключение: пятипроводное (3 фазы + N+ PE) Коэффициент мощности: более 0.9
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Tan rpysa :

TIakeT, MeIIOK, KOPOG C POBHBIM JHOM (CITHCOK

3alpelieHHEX K TPAHCIIOPTHPOBKE TPY30B YKa3aH
Jaitee)

MaKcHMATbHbIe Ta0aPHTHBIE

pasmepnl (I x III x B, mm): 600x600x500
MuHEMATbHBIC TA0ADHTHBIE
pasmepnl (I x IIT x B, mm): 100x100x50
Bec (k1): | 0.2-30,0

'V4AaCTOK TPAHCHOPTHPOBKH:

-Cross-Belt 1711 IIOCBLTOK CPEIHHX TaGapHTOB
-KoHBeiieps! 11 TPAaHCIIOPTHPOBKH I'PY30B HABAIOM
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TIakeT, MeIIOK, KOPOG C POBHBIM JHOM (CITHCOK

THO rpy3a : | 3ampeleHHBIX K TPAHCIOPTHPOBKE IPY30B YKa3aH
Jaitee)
MaKcHMATbHbIe Ta0aPHTHBIE
pasmepnl (I x III x B, mm): 400x400x400
MuHEMATbHBIC TA0ADHTHBIE
pasmepnl (I x III x B, mm): 30x50x10
Bec (kr): | 0.1-10,0

'V4AaCTOK TPAHCHOPTHPOBKH:

-Cross-Belt 1114 OCBLTOK MeIKOro raGapHTa
-KomnBeifepsl 1714 TPaHCTIOPTHPOBKH IPY30B HAaBAIOM
-KomnBeifepsl 1714 TPaHCIOPTHPOBKH MEIIKOB C
00pab0TaHHBIMH MEIKHMH NOCBLTIKAMH
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TemmepaTypHBIH peKAM:

+15/+35 C°

35-60 % (oTCYTCTBHE KOHIEHCATA)

PekHM PAGOTHI CHCTEMBI:

24/7/365 gacoB/cyToK/IHei, Ge3 yueTa OCTaHOBOK Ha
IIaHOBOE TEXHHUECKOE 00CTyKHBAHHE





